|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE  DI WINDOWS SERVER 2012 |  |
|  |  |
|  | BAGNIS GABRIELE5^A robotica |
|  | Anno scolastico 2020/21ITIS Mario Delpozzo *Cuneo* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | INSTALLAZIONE PASSO A PASSO**PASSO 0: Controllare di avere una macchina che soddisfa i requisiti di Windows server** Versione 2012:   |  |  | | --- | --- | | **Architettura** | 64 bit | | **Processore (CPU)** | x64 da 1,4 GHz | | **Memoria (RAM)** | 512 MB | | **Spazio libero su disco fisso** | 32 GB  (di più se ci sono più di 16 GB di RAM) |  **PASSO 1: Inserire la chiavetta o il disco nella macchina** Per avere una versione di **prova**:  <https://www.microsoft.com/it-it/evalcenter/evaluate-windows-server-2012-r2>  Se invece si desidera è possibile **acquistarlo**:  <https://www.amazon.it/Standard-elettronica-spedizione-Immediata-Assistenza/dp/B08QFX69F3>  **PASSO 2: Selezionare la lingua, la time zone e il layout di tastiera**  Selezionare le impostazioni internazionali indicando Italian nel campo Time and currency format e dopo aver selezionato il tipo di tastiera fare clic su Next.    **PASSO 3: Cliccare su Installa**  Cliccare su **Install now** per avviare la procedura di setup.    **PASSO 4: Selezionare la modalità di installazione**  Nelle opzioni di installazione scegliere l’installazione Server with a GUI (la seconda disponibile): ciò consentirà di configurare il nostro server attraverso le comode interfacce grafiche. Dopodiché fare clic su Next.    **PASSO 5: Selezionare il tipo di installazione**  Accettare i termini della licenza, spuntando la voce **I accept the license terms** e cliccare su Next. Poi scegliere la modalità di installazione **Custom**, ossia l’installazione ex novo su una partizione del nostro computer.    **PASSO 6: Selezionare la partizione di installazione**  Nella schermata successiva selezionare il disco di installazione. Selezionare, quindi, la partizione su cui sarà installato il sistema operativo e facciamo clic su Next (la dimensione minima richiesta per l’installazione è 32 GB). Naturalmente il programma di installazione provvederà a cancellare qualsiasi dato sulla partizione e ad installare Windows Server 2012.  Per evitare perdita di dati è necessario essere sicuri che la partizione non contenga dati importanti.    **PASSO 7: Inserire la password dell’amministratore**  L’installazione procederà copiando i file e impostando eventuali driver. Al termine del processo l’installazione richiederà di indicare la password per l’utente Administrator.    **PASSO 7: Fare il LOG-IN**  Indicata la password, verrà visualizzata la schermata di login. Per accedere da macchina virtuale utilizzare i giusti supporti per **Ctrl+Alt+Delete**.  Figura 9: La schermata di login in Windows Server 2012  **PASSO 7: Server Manager**  Una volta entrati visualizzeremo il nuovo Server Manager. Chiudere la finestra.    **PASSO 8: Cambio del nome del Server**  Aprire le proprietà di sistema e selezionare **cambia impostazioni**.    Selezionare Cambia e poi immettere il nuovo nome del server.    **PASSO 9: Riavvio del sistema per salvare le impostazioni**  Cliccare ok per due volte accettando le nuove impostazioni e poi selezionare **riavvia ora** per attuare le modifiche.    **PASSO 10: L’installazione è completata.** | |  |